Требования к входным группам зданий, строений, сооружений

Правилами благоустройства территории городского округа - города Барнаула Алтайского края, утвержденными решением Барнаульской городской Думы от 19.03.2021 №645 (далее – Правила благоустройства), установлены требования к входным группам зданий, строений, сооружений.

Входные группы зданий, строений, сооружений оснащаются осветительным оборудованием, элементами сопряжения поверхностей (ступенями), устройствами и приспособлениями для перемещения маломобильных групп населения (пандусами, перилами, подъемными устройствами), навесом (козырьком) (при необходимости).

Входные группы зданий, строений, сооружений должны иметь единое стилистическое решение, соответствующее архитектурному решению фасада здания, строения, сооружения.

Пунктом 3 ст. 11 Правил благоустройства закреплены общие требованиями к устройству и оборудованию входных групп зданий, строений, сооружений, к которым относятся:

1. соответствие архитектурному и цветовому решению фасада здания, строения, сооружения;

2. безопасность элементов и конструкций для жизни, здоровья граждан, а также имущества физических и юридических лиц;

3. устройство и эксплуатация входных групп без ущерба для технического состояния и внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, удобства и безопасности пешеходного и транспортного движения.

Пунктом 7 ст.11 Правил благоустройства предусмотрены требования, которые не допускаются при проектировании входных групп, обновлении, изменении фасадов зданий, строений, сооружений:

1. закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов фасада зданий, строений, сооружений элементами входной группы, новой отделкой, рекламой, информационной конструкцией, вывеской;

2. устройство опорных элементов (в том числе колонн, стоек, ступеней), препятствующих движению пешеходов;

3. прокладка инженерных коммуникаций открытым способом по фасаду здания, строения, сооружения;

4. установка дверных заполнений, не соответствующих архитектурному решению фасада здания, строения, сооружения, характеру и цветовому решению других входов на фасаде здания, строения, сооружения;

5. установка глухих (не остекленных) дверных полотен на входах, совмещенных с витринами.